O módulo de interface com o LCD (Serial LCD Interface, SLCDC) implementa a receção em série da informação enviada pelo módulo de controlo, entregando-a posteriormente ao LCD, conforme representado na Figura 1.

**Uma imagem com texto, captura de ecrã, file, Tipo de letra

Descrição gerada automaticamente**

Figura 1 – Diagrama de blocos do Serial LCD Controller

O SLCDC recebe em série uma mensagem constituída por cinco bits de informação. A comunicação com o SLCDC realiza-se segundo o protocolo ilustrado na Figura 2, tendo como primeiro bit de informação, o bit RS que indica se a mensagem é de controlo ou dados, os restantes bits contêm os dados a transmitir ao LCD.

Uma imagem com captura de ecrã, texto, Tipo de letra, file

Descrição gerada automaticamente

Figura 2 – Protocolo de comunicação com Serial LCD Controller

O emissor, realizado em software, quando pretende enviar uma trama para o SLCDC promove uma condição de início de trama (Start), que corresponde a uma transição descendente na linha de nLCSsel. Após a condição de início, o SLCDC armazena os bits da trama nas transições ascendentes do sinal SCLK.

# Serial Receiver

O bloco Serial Receiver do SLCDC é constituído por três blocos principais: i) um bloco de controlo; ii) um contador de bits recebidos; e iii) um bloco conversor série paralelo, designados respetivamente por Serial Control, Counter, e Shift Register. O Serial Receiver deverá ser implementado com base no diagrama de blocos apresentado na Figura 3. Uma imagem com texto, diagrama, Esquema, captura de ecrã

Descrição gerada automaticamente

Figura 3 – Diagrama de blocos do Serial Receiver

O bloco *Shift Register* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na 4.

O bloco *Counter* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na 5.

O bloco *Serial Control* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na figura 6. **[Adicionar a descrição da solução apresentada.]**

A descrição hardware do bloco *Serial Receiver* em VHDL encontra-se no Anexo A.

Uma imagem com diagrama, captura de ecrã, Esquema, file

Descrição gerada automaticamente

Figura 4 - Diagrama de blocosdo bloco *Shift Register*

*Uma imagem com diagrama, captura de ecrã, file, Gráfico

Descrição gerada automaticamente*

Figura 5 - Diagrama de blocosdo bloco *Counter*

Uma imagem com captura de ecrã, preto e branco, design

Descrição gerada automaticamente

Figura 6 – Máquina de estados do bloco *Serial Control*

1.2 LCD Dispatcher

O bloco Dispatcher entrega a trama recebida pelo Serial Receiver ao LCD através da ativação do sinal WrL, após este ter recebido uma trama válida, indicado pela ativação do sinal DXval. O LCD processa as tramas recebidas de acordo com os comandos definidos pelo fabricante, não sendo necessário esperar pela sua execução para libertar o canal de receção série. Assim, o Dispatcher pode sinalizar ao Serial Receiver que a trama foi processada, ativando o sinal done.

O bloco LCD *Dispatcher* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na figura 7. **[Adicionar a descrição da solução apresentada.]**

A descrição hardware do bloco *LCD Dispatcher* em VHDL encontra-se no Anexo A.

Com base nas descrições do bloco *Serial Receiver* e *LCD Dispatcher* implementou-se o módulo *Serial LCD Controller* de acordo com o esquema elétrico representado no Anexo D. Uma vez que o bloco dispatcher é mais lento que o Serial Receiver, foi necessário usar um bloco extra chamado ClkDiv de forma a melhorar a precisão de sincronização entre estes dois blocos.O sinal de Clk original destes dois é o da placa DE10-Lite com cerca de 50MHz.

A descrição hardware do bloco *Serial LCD Controller* em VHDL encontra-se no Anexo A.

Uma imagem com captura de ecrã, design

Descrição gerada automaticamente

Figura 7 – Máquina de estados do *LCD Dispatcher*

# Interface com o *Control*

Implementou-se o módulo *Control* em *software*, recorrendo a linguagem *Kotlin* e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 8.

**IMAGEM BRUV**

Figura 8 – Diagrama lógico do módulo *Control* de interface com o módulo *Serial LCD Controller*

*HAL*, *Serial Emitter e LCD* desenvolvidos são descritos nas secções 3.1., 3.2 e 3.3, e o código fonte desenvolvido nos Anexos C, D e E, respetivamente.

## *HAL*

O objeto HAL, tem como objetivo servir de ‘ponto de ligação’ entre o UsbPort e o Hardware, ou seja, permitir o funcionamento entre os diversos blocos de código implementados com o Hardware e o software desenvolvido em kotllin. Para isso foram desenvolvidas várias funções como a **isBit**, **readBits**, **writeBits**, **setBits** e **clearBits** que manipulam os bits de entrada e saída do UsbPort. Para se ter noção da última escrita nos bits de saída foi também adicionada uma variável **lastWriting**.

## *Serial Emitter*

**ESCREVER**

## LCD

**ESCREVER**

# Conclusões

\* Referir aspetos importantes de implementação como o facto de termos usado um contador feito com programação e não a carrada de adders e afins

\* Referir o bouncing ou la como se diz das teclas e que isso provocava alguma merda  
\* Outros aspetos que não me lembro mas que possasm ser uteis tambem

**[Escrever nesta secção as conclusões da implementação do modulo, incluindo os recursos utilizados, latência na de deteção de tecla, etc.]**



A Descrição VHDL do bloco *Serial LCD Controller*

library ieee;

use ieee.std\_logic\_1164.all;

entity SerialLCDController is

port

(

-- Input ports

nLCDsel : in std\_logic;

SClk : in std\_logic;

Clk : in std\_logic;

SDX : in std\_logic;

Reset : in std\_logic;

-- Output ports

D : out std\_logic\_vector(4 downto 0);

WrL : out std\_logic

);

end SerialLCDController;

architecture structural of SerialLCDController is

component SerialReceiver is

port

(

-- Input ports

Clk : in std\_logic;

SDX : in std\_logic;

SClk : in std\_logic;

nSS : in std\_logic;

Accept : in std\_logic;

Reset : in std\_logic;

-- Output ports

D : out std\_logic\_vector(4 downto 0);

DXval : out std\_logic

);

end component;

component LCDDispatcher is

port

(

-- Input ports

Clk : in std\_logic;

Reset : in std\_logic;

DXval : in std\_logic;

Din : in std\_logic\_vector(4 downto 0);

-- Output ports

WrL : out std\_logic;

Dout : out std\_logic\_vector(4 downto 0);

Done : out std\_logic

);

end component;

component ClkDiv is

generic (div: natural := 50000000);

port

(

Clk\_in : in std\_logic;

Clk\_out : out std\_logic

);

end component;

signal Done\_X, Dxval\_X, Clk\_X : std\_logic;

signal Din\_X : std\_logic\_vector(4 downto 0);

begin

U0: SerialReceiver port map (Clk => Clk, SDX => SDX, SClk => SClk, nSS => nLCDsel, Accept => Done\_X, Reset => Reset,

D => Din\_X, DXval => Dxval\_X);

U1: LCDDispatcher port map (Clk => Clk\_X, Reset => Reset, Dxval => Dxval\_X, Din => Din\_X,

WrL => WrL, Dout => D, Done => Done\_X);

U2: ClkDiv generic map(50) port map (Clk\_in => Clk, Clk\_out => Clk\_X);

end structural;

1. Descrição VHDL do bloco *Serial Receiver*

library ieee;

use ieee.std\_logic\_1164.all;

entity SerialReceiver is

port

(

-- Input ports

Clk : in std\_logic;

SDX : in std\_logic;

SClk : in std\_logic;

nSS : in std\_logic;

Accept : in std\_logic;

Reset : in std\_logic;

-- Output ports

D : out std\_logic\_vector(4 downto 0);

DXval : out std\_logic

);

end SerialReceiver;

architecture structural of SerialReceiver is

component SerialControl is

port

(

-- Input ports

Clk : in std\_logic;

EnRx : in std\_logic;

Accept : in std\_logic;

Eq5 : in std\_logic;

Reset : in std\_logic;

-- Output ports

Clr : out std\_logic;

Wr : out std\_logic;

DXval : out std\_logic

);

end component;

component ShiftRegister is

port

(

-- Input ports

Data : in std\_logic;

Clk : in std\_logic;

Enable : in std\_logic;

Reset : in std\_logic;

-- Output ports

D : out std\_logic\_vector(4 downto 0)

);

end component;

component SerialReceiverCounter IS

port

(

-- Input ports

Clk : in std\_logic;

Ce : in std\_logic;

Clr : in std\_logic;

-- Output ports

O : out std\_logic\_vector(3 downto 0)

);

end component;

signal Clr\_X, Wr\_X, Eq5\_X, Ce\_X : std\_logic;

signal O\_X : std\_logic\_vector(3 downto 0);

begin

Eq5\_X <= not O\_X(3) and O\_X(2) and not O\_X(1) and O\_X(0);

Ce\_X <= not nSS;

U0: SerialControl port map (Clk => Clk, EnRx => nSS, Eq5 => Eq5\_X, Accept => Accept, Reset => Reset,

Wr => Wr\_X, Clr => Clr\_X, DXval => DXval);

U1: ShiftRegister port map (Clk => SClk, Reset => Reset, Data => SDX, Enable => Wr\_X,

D => D);

U2: SerialReceiverCounter port map (Clk => SClk , Clr => Clr\_X, Ce => '1',

O => O\_X);

end structural;

A. Descrição VHDL do bloco *LCD Dispatcher*

library ieee;

use ieee.std\_logic\_1164.all;

entity LCDDispatcher is

port

(

-- Input ports

Clk : in std\_logic;

Reset : in std\_logic;

DXval : in std\_logic;

Din : in std\_logic\_vector(4 downto 0);

-- Output ports

WrL : out std\_logic;

Dout : out std\_logic\_vector(4 downto 0);

Done : out std\_logic

);

end LCDDispatcher;

architecture behavioral of LCDDispatcher is

type STATE\_TYPE is (STATE\_WAITING, STATE\_TRAMA\_RECEBIDA, STATE\_DONE);

signal CurrentState, NextState: STATE\_TYPE;

begin

--FLIP-FLOP'S

CurrentState <= STATE\_WAITING when Reset = '1' else NextState when rising\_edge(Clk);

--GENERATE NEXT STATE

GenerateNextState:

process (CurrentState, DXval, Din)

begin

case CurrentState is

when STATE\_WAITING => if (Dxval = '1') then

NextState <= STATE\_TRAMA\_RECEBIDA;

else

NextState <= STATE\_WAITING;

end if;

when STATE\_TRAMA\_RECEBIDA => NextState <= STATE\_DONE;

when STATE\_DONE => if (Dxval = '1') then

NextState <= STATE\_DONE;

else

NextState <= STATE\_WAITING;

end if;

end case;

end process;

-- GENERATE OUTPUTS

WrL <= '1' when (CurrentState = STATE\_TRAMA\_RECEBIDA) else '0';

Dout <= Din;

Done <= '1' when (CurrentState = STATE\_DONE) else '0';

end behavioral;

1. Atribuição de pinos do módulo *Serial LCD Controller*

set\_location\_assignment PIN\_N5 -to Clk

set\_location\_assignment PIN\_C10 -to SDX

set\_location\_assignment PIN\_C11 -to SClk

set\_location\_assignment PIN\_D12 -to nLCDsel

set\_location\_assignment PIN\_A12 -to Reset

set\_location\_assignment PIN\_A8 -to D[0]

set\_location\_assignment PIN\_A9 -to D[1]

set\_location\_assignment PIN\_A10 -to D[2]

set\_location\_assignment PIN\_B10 -to D[3]

set\_location\_assignment PIN\_D13 -to D[4]

set\_location\_assignment PIN\_B11 -to WrL

-set\_location\_assignment PIN\_W8 -to D[0]

-set\_location\_assignment PIN\_AA15 -to D[1]

-set\_location\_assignment PIN\_W13 -to D[2]

-set\_location\_assignment PIN\_AB13 -to D[3]

-set\_location\_assignment PIN\_Y11 -to D[4]

-set\_location\_assignment PIN\_V5 -to WrL

1. Código *Kotlin* - *HAL*

**import isel.leic.UsbPort**

// Virtualiza o acesso ao sistema UsbPort

**object HAL {**

**private var lastWriting = 0**

// Inicia a classe

**fun init() {**

UsbPort.write(lastWriting)

**}**

// Retorna true se o bit tiver o valor lógico ‘1’

**fun isBit(mask: Int): Boolean {**

val temp = mask and UsbPort.read()

return mask == temp

**}**

// Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no UsbPort

**fun readBits(mask: Int): Int =** mask and UsbPort.read()

// Escreve nos bits representados por mask o valor de value

**fun writeBits(mask: Int, value: Int) {**

val a = mask and value

val b = mask.inv() and lastWriting

val c = a or b

UsbPort.write(c)

lastWriting = c

**}**

// Coloca os bits representados por mask no valor lógico ‘1’

**fun setBits(mask: Int) {**

**writeBits(mask,0xFF)**

**}**

// Coloca os bits representados por mask no valor lógico ‘0’

**fun clearBits(mask:Int) {**

writeBits(mask,0x00)

**}**

**}**

**fun main() {**

val mask = 0b00001111

HAL.init()

HAL.setBits(mask)

Thread.sleep(2000)

HAL.clearBits(mask)

Thread.sleep(2000)

println(HAL.isBit(mask))

Thread.sleep(2000)

HAL.writeBits(mask, 6)

Thread.sleep(2000)

// Change the value of the input port bits

val currentBits = HAL.readBits(mask)

println(currentBits)

**}**

1. Código *Kotlin* – *Serial Emitter*

// Envia tramas para os diferentes módulos Serial Receiver.

**object SerialEmitter {**

**enum class Destination {**

LCD,

DOOR

**}**

// Inicia a classe

**fun init() {**

HAL.init()

HAL.clearBits(nLCDsel\_MASK)

HAL.clearBits(SCLK\_MASK)

HAL.clearBits(SDX\_MASK)

**}**

// Envia uma trama para o SerialReceiver identificado o destino em addr e os bits de dados em ‘data’.

**fun send(addr: Destination, data: Int) {**

Thread.sleep(500)

var nSSMask = nLCDsel\_MASK

/\*if (addr == Destination.DOOR) {

nSSMask = nSDCsel\_MASK

while (isBusy()) {

Thread.sleep(1000)

}

}\*/

HAL.clearBits(nSSMask)

for (i in 4 downTo 0) {

Thread.sleep(100)

HAL.clearBits(SCLK\_MASK)

val sdx = (data shr i) and 1

if (sdx == 1) HAL.setBits(SDX\_MASK) else HAL.clearBits(SDX\_MASK)

HAL.setBits(SCLK\_MASK)

Thread.sleep(100)

}

Thread.sleep(100)

HAL.setBits(nSSMask)

HAL.clearBits(SCLK\_MASK)

Thread.sleep(100)

**}**

// Retorna true se o canal série estiver ocupado

**private fun isBusy(): Boolean** = HAL.isBit(BUSY\_MASK)

}

**fun main() {**

SerialEmitter.init()

for (i in 0..31) {

SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.LCD, i)

Thread.sleep(250)

}

**}**

1. Código Kotlin – LCD

// Escreve no LCD usando a interface a 4 bits.

**object LCD {**

// Dimensão do display.

**private const val LINES = 2**

**private const val COLS = 16**

// Escreve um nibble de comando/dados no LCD em paralelo

**private fun writeNibbleParallel(rs: Boolean, data: Int) {**

if (rs) HAL.setBits(LCD\_RS\_MASK) else HAL.clearBits(LCD\_RS\_MASK)

HAL.writeBits(LCD\_DATA\_MASK, data)

Thread.sleep(1)

HAL.setBits(LCD\_E\_MASK)

Thread.sleep(1)

HAL.clearBits(LCD\_E\_MASK)

**}**

// Escreve um byte de comando/dados no LCD em série

**private fun writeNibbleSerial(rs: Boolean, data: Int) {**

val rsValue = if (rs) 1 else 0

SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.LCD, data shl 1 or rsValue)

**}**

// Escreve um nibble de comando/dados no LCD

**private fun writeNibble(rs: Boolean, data: Int) {**

writeNibbleSerial(rs, data)

**}**

// Escreve um byte de comando/dados no LCD

**fun writeByte(rs: Boolean, data: Int) {**

writeNibble(rs, data shr 4)

writeNibble(rs, data)

**}**

// Escreve um comando no LCD

**fun writeCMD(data: Int) {**

writeByte(false, data)

**}**

// Escreve um dado no LCD

**fun writeDATA(data: Int) {**

writeByte(true, data)

**}**

// Envia a sequência de iniciação para comunicação a 4 bits.

**fun init() {**

SerialEmitter.init()

Thread.sleep(16) // Esperar x ms

writeNibble(false, 3)

Thread.sleep(5) // Esperar x ms

writeNibble(false, 3)

Thread.sleep(1) // Esperar x ms

writeNibble(false, 3)

writeNibble(false, 2)

writeCMD(40)

writeCMD(8)

writeCMD(1)

writeCMD(6)

writeCMD(15)

**}**

// Escreve um caráter na posição corrente.

**fun write(c: Char) {**

writeDATA(c.code)

**}**

// Escreve uma string na posição corrente.

**fun write(text: String) {**

for (c in text)

write(c)

**}**

// Envia comando para posicionar cursor (‘line’:0..LINES-1 , ‘column’:0..COLS-1)

**fun cursor(line: Int, column: Int) {**

writeCMD((line \* 0x40 + column) or 0x80)

**}**

// Envia comando para limpar o ecrã e posicionar o cursor em (0,0)

**fun clear() {**

writeCMD(1)

cursor(0,0)

**}**

**}**

**fun main() {**

LCD.init()

var count = 0

while (true) {

LCD.write("LCD COUNT: $count")

Thread.sleep(500)

LCD.clear()

count++

if (count == 10) {

LCD.cursor(1, 0)

LCD.write("WE REACHED 10!")

Thread.sleep(1000)

LCD.clear()

count = 0

}

}

**}**